Сквош-корт состоит из следующих составляющих: 

Металлокаркас 
Используется не во всех случаях. Его использование не является необходимостью, если помещение соответствует техническим условиям. В таком случае стеновые панели крепятся непосредственно к стенам помещения. Металлокаркас – это скелет сквоша, железная рама, на которую крепятся все элементы сквош-корта. Каркас производится по чертежам компании Лабатон и монтируется силами заказчика, на шеф-монтаж с нашей стороны выезжает один специалист. Каркас может быть рассчитан как на один, так и на два и более кортов, если позволяет помещение. Обычно каркас окрашивается в серый или белый цвет. Далее каркас обшивается оцинкованным профилем через каждые 25 см, после чего готов для дальнейших работ.

Игровые стены

Сегодня игровые стены сквош кортов производятся, в основном, двумя фирмами - это ASB и McWil. Мы рады констатировать, что впервые в России специалистам нашей фирмы, совместно с партнерами, удалось создать игровые и стеклянные стены собственного производства, не уступающие западным аналогам.

За последние 20 лет было построено свыше 3000 кортов с использованием этого материала. 
Пока большинство игроков, включая профессионалов, отдают предпочтение классическим белым стенным панелям, также доступны и любые цветные комбинации для передних и боковых панелей любого корта. Цветные панели позволяют создать более «3-х мерный» эффект на корте.

Стен – три. Две боковых и одна фронтальная. Стены состоят из игровых стеновых панелей, которые скрепляются между собой специальным запатентованным алюминиевым профилем. Торцы панелей склеиваются. Материал панелей: для австрийского сквоша – это Febirezin (производство USA, толщина от 22мм до 28мм), для российского – HDF (толщина 25мм). Панели покрыты американским пластиком, имеющим матовую поверхность и устойчивым к ударам и царапинам. Цвет белый. 

Задняя стеклянная игровая стена
Используется для возможности наблюдения зрителей за игрой. Эта стена поддерживается четырьмя ребрами жесткости, соответствующей высоты и толщиной 10-12 мм. Назначение данных ребер жесткости - распределение удара в направление бетонной плиты. Состоит из четырех полотен и одной двери, которые скрепляются между собой специальной фурнитурой. Особенность данной системы – это отсутствие выступающих частей фурнитуры на внутренней игровой поверхности стеклянной стены. Это обозначает, что угол попадания мяча в стену равен углу отражения, т.е. мяч не меняет своей траектории. Материал – закаленное стекло, толщиной от 10 до 12 мм. Оно не травмоопасно. Разбить его практически не возможно. Но, даже если это случится, то стекло при разбивании раскалывается на очень большое количество осколков, имеющих закругленные не острые углы. Для примера: из закаленного стекла делают хоккейные борта! По низу стекла наносятся вертикальные линии методом шелкографии на высоту 60 см. от пола. Это дает лучшее восприятие мяча при игре его от стены. Если пространство за кортом для зрителей отсутствует, то в применении стеклянной стены нет необходимости. 

Спортивный паркет

Спортивный паркет для сквоша также имеет свои особенности. Он должен обеспечивать должный отскок мяча, не быть скользким и иметь определенный уровень площадной амортизации и деформации. Профессиональная система строится на системе регулируемых лаг, состоит из буковой или дубовой массивной доски толщиной 22 мм. Не лакируется, а обрабатывается металлическими щетками и покрывается специальной пропиткой. Клубный вариант пола состоит из амортизирующего основания с перекрытием из фанеры и дубового или букового шпона толщиной от 4 до 6 мм, также на фанерной подложке. Общая площадь равна 64 кв.м. 

Освещение
Как для модели PRO так и для модели CLUB мы применяем 12 двухламповых светильников. Чтобы обеспечить правильное освещение сквош кортов необходимо точно соблюдать требования, предъявляемые к этим спортивным сооружениям. Минимальная горизонтальная освещенность должна составлять 450-550 люкс. Равномерная горизонтальная освещенность - 0,5. Минимальная вертикальная освещенность на высоте 2 м - 300 люкс. Светильники отличаются повышенной ударопрочностью корпуса и защитного стекла, отражатели светильника, лампы сконструированы таким образом, что при грамотном расположении светильников, на кортах не возникает «мертвых зон», что позволяет эффективно использовать корты в любое время суток. Рекомендуется использовать светильники с металлогалогеновыми лампами не более 150 Вт.

Акустическая панель
Она же звуковая панель. Монтируется в нижней части фронтальной игровой стены ниже разметки, а вернее нижняя линия разметки проходит как раз по верхней границе звуковой панели. Состоит из основной части и мембраны. Основная задача звуковой панели – это сигнализирование о попадании мяча в зону аута. Верхняя часть имеет скос, поэтому при попадании мяча в линию у игроков не происходит споров – был ли аут или нет, т.к. мяч меняет траекторию, а при попадании непосредственно в мембрану происходит характерный звук. 

Разметка
По стенам разметка выполнена в виде специальной самоклеющейся пластиковой ленты. На спортивном паркете разметка «накрашивается» полиуретановой краской. Цвета – красные.

Оградительная сетка
Поставляется по желанию заказчика, т.к. ее наличие не является обязательным условием. Капроновая сетка имеет ячейку 3см*3см, цвет белый или серый. Монтируется на металлокаркас над боковыми стенами, а также над стеклянной стеной. Служит для предотвращения вылета мяча.
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